附件2：
相关价格测算表
供应商名称:                    联系电话：
[bookmark: _GoBack]注：供应商须提供详细的价格测算明细。
价格测算表
	序号
	类别
	产品名称
	规格/型号
	品牌
	单位
	单价
	符合标准
	备注

	1
	照
明
灯
具
类
	射灯
	PC+铝材，输入功率：7W，额定电压：220V,功率因数：0.9
	
	个
	
	
	

	2
	
	射灯
	PC+铝材，输入功率：12W，额定电压：220V,功率因数：0.9
	
	个
	
	
	

	3
	
	3寸射灯
	PVC材质，嵌入式射灯4.8W，3寸
	
	个
	
	
	

	4
	
	4寸射灯
	PVC材质，嵌入式射灯8W，4寸
	
	个
	
	
	

	5
	
	5寸射灯
	PVC材质，嵌入式射灯12W，5寸
	
	个
	
	
	

	6
	
	LED平板灯
	嵌入式、吸顶，白光，尺寸300*300mm
	
	个
	
	
	

	7
	
	9w灯管
	0.6m，输入电压‌：AC 85–265V，50/60Hz ‌
‌尺寸‌：Φ30×588mm（不含针脚）‌
	
	根
	
	
	

	8
	
	LED灯盘
	36W，白光圆形灯盘直径约 ‌23cm‌ ‌
，或方形约 ‌21×21cm
	
	个
	
	
	

	9
	
	超薄LED平板灯
	嵌入式、吸顶，白光，600*600mm
	
	个
	
	
	

	10
	
	LED灯
	功率：9W,螺丝口，白光，材质：铝合金
	
	个
	
	
	

	11
	
	吸顶灯
	直径：22.5cm，功率：24W，白光
	
	套
	
	
	

	12
	
	LED节能灯
	LED灯泡球泡节能灯，白光，电压：220v，功率48w，螺口
	
	个
	
	
	

	13
	
	支架灯
	长条灯，磁吸，电源整流器，功率12w
	
	个
	
	
	

	14
	
	LED节能灯
	LED灯泡球泡节能灯，白光，电压：220v，功率30w，螺口
	
	个
	
	
	

	15
	
	设备带床头灯
	T5led支架灯，长度0.3米，亮度6500k
	
	套
	
	
	

	16
	
	感应吸顶灯
	圆形，30cm，18w，声光控制，白光
	
	套
	
	
	

	17
	
	LED节能灯
	功率3W,螺丝口、白光、材质：铝合金
	
	个
	
	
	

	18
	
	LED灯带
	每米灯珠数量约30灯珠/米，LED灯条，电压：220V
	
	米
	
	
	

	19
	
	LED灯带
	LED灯条，90cm，一拖二条灯带，白光
	
	个
	
	
	

	20
	
	LED平板灯
	28W，LED超薄平板灯，嵌入式、吸顶，白光，尺寸300*1200mm
	
	个
	
	
	

	21
	
	T8一体灯
	双端进电，24W，白光，长度120cm
	
	根
	
	
	

	22
	
	T5一体灯
	双端进电，16W，白光，长度90cm
	
	根
	
	
	

	23
	
	LED吸顶灯
	LED,50W，白边单色,白光
	
	个
	
	
	

	24
	
	T8灯管
	24W，白光，120cm
	
	根
	
	
	

	25
	水
暖
卫
浴
类
	长把水龙头
	不锈钢，加长四六分，直径约20mm，长度105mm
	
	个
	
	
	

	26
	
	面盆下水器
	金属材质，面盆落水口，防止垃圾堵塞管道，防臭，直径为32cm-40mm‌ ‌
	
	套
	
	
	

	27
	
	面盆下水器
	塑料材质，面盆落水口，防止垃圾堵塞管道，防臭，直径为32cm-40mm‌
	
	套
	
	
	

	28
	
	马桶水箱
	尺寸380*110*400mm，壁挂式冲洗水箱
	
	套
	
	
	

	29
	
	淋浴头、软管
	花洒软管淋浴喷头，连接管热水器出水使用
	
	套
	
	
	

	30
	
	感应水龙头
	材质：黄铜主体，表面处理：镀铬，静态功耗≤0.5W≤3W，适用水压0.05Mpa-0.6Mpa、水管口径G1/2
	
	套
	
	
	

	31
	
	马桶盖
	U型马桶盖（大号），M2028
	
	个
	
	
	

	32
	
	软管
	上水软管（80cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢
	
	个
	
	
	

	33
	
	软管
	上水软管（100cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢
	
	个
	
	
	

	34
	
	软管
	上水软管（150cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢
	
	个
	
	
	

	35
	
	马桶盖钢脚螺丝
	不锈钢材质，通用
	
	个
	
	
	

	36
	
	小便池感应器
	全自动一体，壁挂式，黄铜材质，ABS电磁阀
	
	套
	
	
	

	37
	
	锁芯
	通用总长90mm，孔中心到侧边32.5mm，57.5mm
	
	个
	
	
	

	38
	
	马桶水箱配件
	主体高21cm，可调节高度20-32cm
	
	套
	
	
	

	39
	
	防臭地漏
	50mm，硅胶地漏配件
	
	套
	
	
	

	40
	
	下水管
	内置钢丝，接口直径约 32mm，拉伸前约340mm，拉伸后约 800mm
	
	根
	
	
	

	41
	
	防臭下水管
	PVC材质：常见规格包括50×2.0cm、75×2.3cm、110×3.2cm等，适用于卫生间、厨房等场景
	
	根
	
	
	

	42
	
	小便池下水管
	通用型，内径约59mm，接头约68mm，下水末端约31mm，长度拉伸前约320mm，拉伸后约760mm
	
	根
	
	
	

	43
	
	高脖水龙头
	高度约363mm，材质‌：不锈钢，安装孔距‌：单孔约32–35mm，全铜阀芯‌或‌陶瓷片阀芯，冷热两用
	
	个
	
	
	

	44
	
	面盆水龙头
	高度约175mm，材质‌：不锈钢，孔距约 ‌35–40mm‌，进水口距台面约 ‌35cm‌‌，冷热两用
	
	个
	
	
	

	45
	
	万向水龙头
	材质‌：不锈钢，孔距约 ‌35–40mm‌，可旋转，冷热两用
	
	套
	
	
	

	46
	
	马桶密封圈
	坐便器底部下水口通用配件，防反水，黄油胶圈/法兰密封圈通用型
	
	个
	
	
	

	47
	
	水不漏
	水泥基复合材料，快干、堵漏、抗裂、防污，2KG
	
	袋
	
	
	

	48
	
	脚踏立式冲洗阀
	材质‌：不锈钢，铜阀芯，安装方式‌：挂墙式地面固定，DN20
	
	套
	
	
	

	49
	
	三角阀
	材质:不锈钢,铜阀芯
	
	套
	
	
	

	50
	
	地漏
	不锈钢材质，排水口直径为50mm
	
	套
	
	
	

	51
	
	落水口
	通用下水口
	
	套
	
	
	

	52
	
	PVC胶
	排水管道专用，规格500ml
	
	桶
	
	
	

	53
	
	内外丝接头（铜）
	4分对丝，直径约20mm，黄铜
	
	个
	
	
	

	54
	
	PPR阀门
	两端ppr材质，中间镀锌阀门，4分-6分
	
	个
	
	
	

	55
	
	卫生间排风扇
	外框安装尺寸‌：‌300×300mm，额定电压‌：‌220 V‌，噪音‌：‌42–55分贝，‌防水等级‌：‌IPX4‌（防溅水）
	
	个
	
	
	

	56
	
	脚踏阀盖+踏板
	材质：铜镀铬，装饰盖直径：7.9cm ，踏板直径：5.5cm
	
	套
	
	
	

	57
	
	马桶按键
	开孔3.5cm-4.5cm，面板直径5cm
开孔5-6.5cm，面板直径7cm
	
	个
	
	
	

	58
	
	脚踏冲洗阀阀芯
	黄铜材质，高9.5cm，直径4.3cm
	
	个
	
	
	

	59
	门
窗
锁
具
	管井通开锁芯
	银色，C级，长度：30mm
	
	个
	
	
	

	60
	
	门插销
	304不锈钢材质，通用
	
	个
	
	
	

	61
	
	柜门把手
	抽屉拉手柜门通用
	
	套
	
	
	

	62
	
	防火门锁
	不锈钢，锁芯、锁体、把手
	
	套
	
	
	

	63
	
	合页修复器
	不锈钢修复板，9*9cm
	
	个
	
	
	

	64
	
	门合页
	用于木门，4寸，子母合页
	
	个
	
	
	

	65
	
	窗帘滑轮
	通用
	
	个
	
	
	

	66
	
	断桥执手
	120mm，白色窗户开合把手
	
	个
	
	
	

	67
	
	防火门把手
	防火门把手，材质：不锈钢‌，耐高温，强度与防锈稳定
	
	套
	
	
	

	68
	
	柜门合页
	304不锈钢，阻尼缓冲，铰链*1，螺丝*6
	
	个
	
	
	

	69
	
	豪宝执手锁
	豪宝执手锁，材质‌：锌合金
‌适用门厚‌：35–50 mm
‌锁舌类型‌：配套钥匙（非智能型）
	
	套
	
	
	

	70
	
	挂锁
	38#，‌普通锁，独立钥匙3-5把
	
	把
	
	
	

	71
	
	铰链
	金属材质，拉力自动闭合
	
	套
	
	
	

	72
	
	柜子锁
	铁皮柜锁，带钥匙，锁芯约20mm
	
	个
	
	
	

	73
	
	隔断合页
	不锈钢，平门合页，自动闭合
	
	个
	
	
	

	74
	
	锁扣
	不锈钢材质，4寸-6寸
	
	套
	
	
	

	75
	
	玻璃隔断锁
	玻璃门执手锁，带锁芯钥匙，通用
	
	个
	
	
	

	76
	
	拐角
	不锈钢材质，通用，直角连接件，挤压平面整体氧化铝氧化
	
	个
	
	
	

	77
	
	隔断配件（吊码、支腿）
	不锈钢材质，加厚，通用
	
	套
	
	
	

	78
	
	锁体
	孔距11CM，宽6.5CM
	
	个
	
	
	

	79
	
	门锁配件
	不锈钢材质，通用
	
	个
	
	
	

	80
	
	窗户限位器
	不锈钢材质，免打孔 ，防锈防腐
	
	个
	
	
	

	81
	
	扶手内芯
	PVC材质，高度50㎜，长度89㎜
	
	个
	
	
	

	82
	
	扶手弯头
	PVC材质，长度140㎜
	
	个
	
	
	

	83
	紧
固
件
螺
丝
类
	六角螺丝
	6*40/6*50/5*40/5*50mm
	
	盒
	
	
	

	84
	
	自攻螺丝
	通用规格（1.5cm，1.6cm，2.5cm，3.5cm，4cm,5cm，8cm）颜色可选螺丝，渗碳工艺
	
	盒
	
	
	

	85
	
	燕尾丝
	自攻钻尾螺丝,25mm，表面镀锌，头型：六角法兰头
	
	盒
	
	
	

	86
	
	长纹钉
	碳钢，通用（1.5-6寸）
	
	盒
	
	
	

	87
	
	六角螺母
	不锈钢，M6,500个/盒
	
	盒
	
	
	

	88
	
	镀锌自攻丝
	通用规格（5*1.6CM、5*2.5CM、5*8CM），颜色可选
	
	盒
	
	
	

	89
	工
具
仪
器
类
	管钳
	约14寸，高碳钢，开口宽度‌：最大夹持直径通常为 ‌50–70 mm‌，加大滚花螺母调节机构
	
	个
	
	
	

	90
	
	活动扳手
	约12寸，高碳钢，全长：约304.8 mm
最大开口：‌约33.6 mm
	
	个
	
	
	

	91
	
	电笔
	低压使用，普通测电笔
	
	个
	
	
	

	92
	
	内六方
	内六角扳手组合
	
	套
	
	
	

	93
	
	多功能管钳
	合金钢,12寸,可调节
	
	个
	
	
	

	94
	
	钻头
	4-4.2mm，材质：硬质合金 + 钢体
	
	根
	
	
	

	95
	
	活动扳手
	世达，活口，粘塑款6英寸
	
	个
	
	
	

	96
	
	尖嘴钳
	世达，165mm，剪切范围：铁丝Φ2.0mm，硬钢丝Φ1.6mm
	
	个
	
	
	

	97
	
	钢丝钳
	世达，205mm，剪切范围：铁丝Φ2.5mm，硬钢丝Φ2.0mm
	
	个
	
	
	

	98
	
	斜嘴钳
	世达，165mm，剪切范围：铁丝Φ2.4mm，硬钢丝Φ1.6mm
	
	个
	
	
	

	99
	
	羊角锤
	世达，0.5磅，玻璃纤维柄，长度180mm
	
	个
	
	
	

	100
	
	非接触式验电笔
	世达，断点感应验电笔，非接触式，DC12/36/55V.AC70-250V
	
	个
	
	
	

	101
	
	手枪钻
	手持式，带钻头，正反转功能，无级变速‌：扳机控制转速
	
	个
	
	
	

	102
	
	万用表
	交流电压750v，直流电压1000v，电阻20欧姆
	
	个
	
	
	

	103
	
	电钻套筒
	碳钢‌或‌特殊工具钢，六角内方批头
	
	套
	
	
	

	104
	
	电钻套筒
	碳钢‌或‌特殊工具钢，六角外方批头6个/8个
	
	个
	
	
	

	105
	
	卷尺
	名称：精密钢卷尺
尺寸：5m*25mm
材质：钢
颜色：多选
	
	个
	
	
	

	106
	
	刀片
	精钢材质10片/盒
	
	盒
	
	
	

	107
	
	绝缘螺丝刀
	世达，一字,十字
	
	套
	
	
	

	108
	
	电工刀
	材质‌：钛合金
‌规格‌：18毫米宽
	
	把
	
	
	

	109
	
	小螺丝刀
	尺寸：200*8mm
	
	把
	
	
	

	110
	
	平口螺丝刀
	长度约 200mm，头部：平口，手柄防滑
	
	把
	
	
	

	111
	
	十字螺丝刀
	长度约 200mm，头部：十字，手柄防滑
	
	把
	
	
	

	112
	
	批灰刀
	不锈钢‌，长度24cm，木质手柄
	
	把
	
	
	

	113
	
	热熔胶枪
	300W  230mm
	
	把
	
	
	

	114
	
	热熔胶棒
	长度11mm,10根/包
	
	包
	
	
	

	115
	
	铆钉枪
	双把、使用铆钉直径2.4-4.8mm，工作拉力201-2000N
	
	把
	
	
	

	116
	
	铆钉
	2.4-4.8mm
	
	盒
	
	
	

	117
	
	锯子
	可调式钢锯架，总长度约：480mm，扁钢
	
	根
	
	
	

	118
	
	液压钳
	国标
	
	把
	
	
	

	119
	
	切割机
	电源220V，功率1500W，空载转速0-13000R，切割深度42mm
	
	把
	
	
	

	120
	
	角磨机
	额定电压220V，砂片最大直径230mm
	
	套
	
	
	

	121
	
	切割机片
	金刚石锯片，≤110mm
	
	盒
	
	
	

	122
	
	铬钒钢开口扳手
	8-32mm，铬钒钢开口扳手，材质：铬钒钢
	
	套
	
	
	

	123
	
	锯条
	长度300mm，通用
	
	根
	
	
	

	124
	
	钳形电流表
	范围交流： ‌40.00 A 到 1000 A，直流为‌60.00 A 至 1000 A，电压： ‌600 V以下
	
	个
	
	
	

	125
	
	开孔器
	合金开孔器，直径12-130mm，兼容手电钻，台钻
	
	套
	
	
	

	126
	
	人字梯
	铝合金6步梯，可折叠，可移动，加强加固款
	
	个
	
	
	

	127
	开
关
插
座
电
气
类
	明装五孔插座
	电流10A，86 型尺寸为 ‌86mm × 86mm‌
	
	个
	
	
	

	128
	
	86明装底盒
	白色，86型
	
	个
	
	
	

	129
	
	绝缘隔弧板
	63#100#125#
	
	个
	
	
	

	130
	
	绝缘隔弧板
	200#
	
	个
	
	
	

	131
	
	绝缘隔弧板
	400#
	
	个
	
	
	

	132
	
	橡胶绝缘手套
	材质：天然橡胶或绝缘橡胶，防护等级（按国标GB/T17622-2008），2级12KV，长度‌：约350mm或380mm
	
	双
	
	
	

	133
	
	单开单控（一开）
	外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌
‌额定电流‌：‌10A‌
‌工作频率‌：‌50–60Hz‌
‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证
	
	个
	
	
	

	134
	
	空气开关
	32A-2P
	
	个
	
	
	

	135
	
	三孔插头
	‌额定电压：220v，10A，左孔：‌零线（N，蓝色）‌
右孔：‌火线（L，棕色）‌
上孔：‌保护接地线（PE，黄绿相间）
	
	个
	
	
	

	136
	
	暗装五孔插座
	长度为86mm、宽度为86mm
	
	个
	
	
	

	137
	
	多功能定时开关
	额定电压‌：220v，1分钟至60分钟
	
	个
	
	
	

	138
	
	暗两开双控开关
	86*86mm，孔距60mm
	
	个
	
	
	

	139
	
	明两开双控开关
	86*86mm，孔距60mm
	
	个
	
	
	

	140
	
	四孔插座
	三项四线16A-32A
	
	个
	
	
	

	141
	
	十孔插座
	外观阻燃材料额定电压‌：250V
‌额定电流‌：10A -16A（视型号而定）
‌额定功率‌：最高可达2500W，3C认证
	
	个
	
	
	

	142
	
	十五孔插座
	外观阻燃材料额定电压‌：250V
‌额定电流‌：10A -16A（视型号而定）
‌额定功率‌：最高可达2500W，3C认证
	
	个
	
	
	

	143
	
	三开单控
	外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌
‌额定电流‌：‌10A‌
‌工作频率‌：‌50–60Hz‌
‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证
	
	个
	
	
	

	144
	
	四开单控
	外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌
‌额定电流‌：‌10A‌
‌工作频率‌：‌50–60Hz‌
‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证
	
	个
	
	
	

	145
	
	一开五孔
	外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌
‌额定电流‌：‌10A‌-16A
‌工作频率‌：‌50–60Hz‌
‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证
	
	个
	
	
	

	146
	
	空白面板
	外观阻燃材料
‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌
	
	个
	
	
	

	147
	
	设备带插座
	施耐德五孔插座，白色，外观尺寸：86*86mm，最大负载电流：10A，中心孔距：60mm
	
	个
	
	
	

	148
	
	设备带空开
	漏电小型断路器32A
	
	个
	
	
	

	149
	
	接线端子
	截面积：‌0.2 mm² 至 10 mm²‌，额定电压‌220v
	
	个
	
	
	

	150
	
	插座暗盒修复器
	金属材质86型暗插座通用修复器
	
	个
	
	
	

	151
	电
线
电
缆
线
管
类
	电线
	BV/1.5m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	152
	
	电线
	BV/2.5m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	153
	
	电线
	BV/4m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	154
	
	电线
	BV/6m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	155
	
	电线
	BV/10m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	156
	
	电线
	BV/16m²/单芯/100 米
	
	米
	
	
	

	157
	
	线管
	用于家装穿线护套，强弱电分离主要材质: PVC-U硬质聚氯乙烯，规格：16mm
	
	米
	
	
	

	158
	
	线槽
	材质：PVC，阻燃绝缘
线槽滑盖设计
	
	米
	
	
	

	159
	
	橡套电缆
	国标纯铜芯软电源线
规格：2.5m²电芯数量：2芯
材质：无氧纯铜
橡套材质：国标RW护套
	
	米
	
	
	

	160
	
	铜护套电线
	规格：2*1.5m²
最大电流：15A
建议载量：3500w以下
	
	米
	
	
	

	161
	
	铜护套电线
	规格：2*2.5m²
最大电流：25A
建议载量：5000w以下
	
	米
	
	
	

	162
	
	铜护套电线
	规格：2*4m²
最大电流：32A
建议载量：8500w以下
	
	米
	
	
	

	163
	
	线卡
	PVC材质，镀锌钉
	
	盒
	
	
	

	164
	
	扎带
	材质尼龙，阻燃 ，绑扎，宽度‌：约4.5mm -16mm，长度约15cm
	
	包
	
	
	

	165
	胶
粘
化
工
辅
料
类
	免钉胶
	防水，300ml
	
	支
	
	
	

	166
	
	玻璃胶
	颜色自选300ml，带胶嘴
	
	支
	
	
	

	167
	
	自喷漆
	防锈，颜色自选，喷涂，450ml
	
	瓶
	
	
	

	168
	
	防风胶带
	银灰色，单面，门窗保护专用防风防水
	
	卷
	
	
	

	169
	
	生料带
	加宽，纯原料生胶带，材质‌：‌100% 聚四氟乙烯
	
	个
	
	
	

	170
	
	乳胶漆
	5KG，环保乳胶漆
	
	桶
	
	
	

	171
	
	管道疏通剂
	500ml
	
	瓶
	
	
	

	172
	
	双面胶
	泡棉材质，耐高温，长度约3米
	
	卷
	
	
	

	173
	
	锁油
	WD-40,350毫升
除锈，防锈，润滑
	
	瓶
	
	
	

	174
	
	电工胶带
	基材‌：聚氯乙烯（PVC）薄膜，颜色‌：黑、红、黄、蓝、绿、白，电压等级‌：‌380V 以下，宽度‌：主流为 ‌18 mm -19 mm，厚度‌：0.13 mm 至 0.18 mm，长度‌：约 ‌10 m-20 m
	
	卷
	
	
	

	175
	
	丁布基防水胶带
	长度规格‌20cm*5m/卷，搭接缝、端口密封
	
	卷
	
	
	

	176
	
	布基胶带
	自粘干铺，氟碳材质 强力粘结(20cm宽*5m长)
	
	卷
	
	
	

	177
	
	砂纸
	材质碳化硅、布基砂纸
	
	张
	
	
	

	178
	
	美纹纸
	和纸遮蔽胶带宽度10cm，长度20m
	
	卷
	
	
	

	179
	
	遮蔽膜
	110公分，（带定位贴）防尘膜罩
	
	卷
	
	
	

	180
	
	云石胶
	体积：3L，质量：约‌2.5–3.0kg，材质：不饱和树脂、过氧化物、填料等‌
石材粘接、修补
	
	桶
	
	
	

	181
	
	防锈油漆
	颜色自选，漆膜外观‌：平整光滑，20KG
	
	桶
	
	
	

	182
	
	窗纱压条
	黑色、直径范围4.5-6.2mm
	
	米
	
	
	

	183
	
	黄蜡管
	直径10mm、阻燃
	
	根
	
	
	

	184
	
	波纹管
	PE波纹管，工作温度：-30-100℃，厚度约0.2mm，内径4.5-36mm
	
	米
	
	
	

	185
	
	密封胶泥
	MFJN-22
	
	袋
	
	
	

	186
	板
材
装
饰
配
件
类
	抽屉滑道（不锈钢）
	301不锈钢-14寸
	
	副
	
	
	

	187
	
	毛刷
	刷头宽度‌：约 ‌200mm‌，8寸
	
	把
	
	
	

	188
	
	滚筒
	6寸-9寸滚筒
	
	把
	
	
	

	189
	
	保温棉
	25#安全阻燃卷材
	
	米
	
	
	

	190
	
	防水卷材
	银白色铝箔层，加厚隔热，厚度‌：‌约1.2mm-1.5mm
	
	卷
	
	
	

	191
	
	批墙桶
	橡皮桶，口径约30cm，高约25cm，底径约20cm
	
	个
	
	
	

	192
	
	窗纱
	1.2m*20m
	
	卷
	
	
	

	193
	
	防潮壁纸
	墙纸自粘防水防潮防油材料，60cm宽，长70m 厚 1.5mm
	
	平方
	
	
	

	194
	
	抽屉滑道（不锈钢）
	301不锈钢-12寸
	
	套
	
	
	

	195
	
	抽屉滑道（不锈钢）
	301不锈钢-16寸
	
	套
	
	
	

	196
	
	抽屉滑道（不锈钢）
	302不锈钢-18寸
	
	套
	
	
	

	197
	
	石膏板
	600*600mm，白色
	
	块
	
	
	

	198
	
	铝扣板
	材质：铝镁合金
隔绝油污
规格：300*300mm,铝板，白色
	
	块
	
	
	

	199
	
	窨井勾
	金属材质，螺纹钢通用
	
	把
	
	
	

	200
	
	普通万向轮
	聚氨酯/铁/PP塑料，通用
	
	个
	
	
	

	201
	
	剥线钳
	名称：精密剥线钳
尺寸：6寸
材质：碳钢
斜嘴钳式，带弹簧
	
	把
	
	
	



供应商授权代表签字：
日期：    年    月    日
（供应商公章）
